From 0000000000000000000000000000000000000000 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: The-going <48602507+The-going@users.noreply.github.com>
Date: Tue, 27 Sep 2022 15:28:08 +0300
Subject: arm64: dts: sun50i-h5-nanopi-r1s-h5: add rtl8153 support

---
 arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-h5-nanopi-r1s-h5.dts | 10 +++++++++-
 1 file changed, 9 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-h5-nanopi-r1s-h5.dts b/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-h5-nanopi-r1s-h5.dts
index 111111111111..222222222222 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-h5-nanopi-r1s-h5.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-h5-nanopi-r1s-h5.dts
@@ -21,7 +21,8 @@ / {
 
 	aliases {
 		ethernet0 = &emac;
-		ethernet1 = &rtl8189etv;
+		ethernet1 = &rtl8153;
+		ethernet2 = &rtl8189etv;
 		serial0 = &uart0;
 	};
 
@@ -116,6 +117,13 @@ &cpu0 {
 
 &ehci1 {
 	status = "okay";
+
+	rtl8153: device@1 {
+		compatible = "usbbda,8153";
+		reg = <1>;
+		realtek,led-data = <0x87>;
+		local-mac-address = [00 00 00 00 00 00];
+	};
 };
 
 &ehci2 {
-- 
Armbian

