diff --git a/arch/arm64/configs/printer_defconfig b/arch/arm64/configs/printer_defconfig
new file mode 100644
index 000000000000..51de9e95b7d2
--- a/arch/arm64/configs/printer_defconfig
+++ b/arch/arm64/configs/printer_defconfig
@@ -0,4 +200,204 @@
 CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
 CONFIG_MTD_BLOCK=y
 CONFIG_MTD_SPI_NOR=y
 ##########
+#Both
+CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO=y
+CONFIG_STMMAC_ETH=y
+CONFIG_DRM_PANFROST=y
+CONFIG_STMMAC_PLATFORM=y
+
+#H616, SoC-specific
+CONFIG_SUN50I_A64_CCU=n
+CONFIG_SUN50I_A100_CCU=n
+CONFIG_SUN50I_A100_R_CCU=n
+CONFIG_SUN50I_H6_CCU=n
+CONFIG_SUN8I_H3_CCU=n
+CONFIG_ARCH_SUNXI=y
+CONFIG_DWMAC_DWC_QOS_ETH=y
+CONFIG_SUNXI_CCU=y
+CONFIG_NET_VENDOR_ALLWINNER=y
+CONFIG_AC200_PHY=y
+CONFIG_AC200_PHY_SUNXI=y
+CONFIG_USB_MUSB_HDRC=y
+CONFIG_PHY_SUN4I_USB=y
+CONFIG_STAGING=y
+CONFIG_STAGING_MEDIA=y
+CONFIG_VIDEO_SUNXI=y
+CONFIG_NOP_USB_XCEIV=y
+CONFIG_MFD_AC200_SUNXI=y
+CONFIG_SUN50I_H616_CCU=y
+CONFIG_SND_SUN4I_CODEC=y
+CONFIG_CRYPTO_DEV_SUN8I_CE_HASH=y
+CONFIG_CRYPTO_DEV_SUN8I_CE_PRNG=y
+CONFIG_CRYPTO_DEV_SUN8I_CE_TRNG=y
+CONFIG_CRYPTO_DEV_SUN8I_CE=y
+CONFIG_SUN50I_DE2_BUS=y
+CONFIG_SUN8I_DE2_CCU=y
+CONFIG_DRM_SUN8I_MIXER=y
+CONFIG_DMA_SUN6I=y
+CONFIG_DWMAC_SUNXI=y
+CONFIG_DWMAC_SUN8I=y
+CONFIG_MMC_SUNXI=y
+CONFIG_SUN20I_GPADC=y
+CONFIG_DRM_SUN8I_DW_HDMI=y
+CONFIG_I2C_MV64XXX=y
+CONFIG_SUN50I_IOMMU=y
+##CONFIG_IR_SUNXI=y
+CONFIG_KEYBOARD_SUN4I_LRADC=y
+CONFIG_USB_MUSB_SUNXI=y
+CONFIG_SUNXI_NMI_INTC=y
+CONFIG_ARM_ALLWINNER_SUN50I_CPUFREQ_NVMEM=y
+CONFIG_PINCTRL_SUN50I_H616=y
+CONFIG_SUN50I_H6_PRCM_PPU=y
+CONFIG_PWM_SUNXI_ENHANCE=y
+CONFIG_SUN50I_H6_R_CCU=y
+CONFIG_PINCTRL_SUN50I_H616_R=y
+CONFIG_SUNXI_RSB=y
+CONFIG_SUN6I_RTC_CCU=y
+CONFIG_RTC_DRV_SUN6I=y
+CONFIG_NVMEM_SUNXI_SID=y
+CONFIG_SND_SUN4I_SPDIF=y
+CONFIG_SPI_SUN6I=y
+CONFIG_SUNXI_SYS_INFO=y
+CONFIG_SUNXI_SRAM=y
+CONFIG_SUN8I_THERMAL=y
+CONFIG_VIDEO_SUNXI_CEDRUS=y
+CONFIG_SUNXI_WATCHDOG=y
+CONFIG_DRM_SUN4I=y
+CONFIG_DRM_SUN8I_TCON_TOP=y
+CONFIG_SUNXI_ADDR_MGT=y
+CONFIG_SUNXI_GMAC=y
+##CONFIG_CAN_MCP251X=y
+##CONFIG_FB_TFT_ST7796S=y
+CONFIG_REGULATOR_FAN53555=y
+CONFIG_MFD_AXP20X_I2C=y
+CONFIG_REGULATOR_AXP20X=y
+#minimize
+CONFIG_PINCTRL_SUN8I_H3_R=n
+CONFIG_PINCTRL_SUN50I_A64=n
+CONFIG_PINCTRL_SUN50I_A64_R=n
+CONFIG_PINCTRL_SUN50I_A100=n
+CONFIG_PINCTRL_SUN50I_A100_R=n
+CONFIG_PINCTRL_SUN50I_H5=n
+CONFIG_PINCTRL_SUN50I_H6=n
+CONFIG_PINCTRL_SUN50I_H6_R=n
+#sound
+CONFIG_SND_SOC_SUNXI_AHUB=y
+CONFIG_SND_SOC_SUNXI_AHUB_DAM=y
+
+#rk3566/3568, SoC-specific
+CONFIG_CLK_PX30=n
+CONFIG_CLK_RK3576=n
+CONFIG_ARCH_ROCKCHIP=y
+CONFIG_ARM_RK3328_DMC_DEVFREQ=y
+CONFIG_ROCKCHIP_IOMMU=y
+CONFIG_DRM_ROCKCHIP=y
+CONFIG_ROCKCHIP_VOP2=y
+CONFIG_ROCKCHIP_DW_HDMI=y
+CONFIG_ROCKCHIP_DW_MIPI_DSI=y
+CONFIG_GPIO_ROCKCHIP=y
+CONFIG_VIDEO_HANTRO=y
+CONFIG_ROCKCHIP_GRF=y
+CONFIG_CLK_RK3568=y
+CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP2=y
+CONFIG_PHY_ROCKCHIP_INNO_CSIDPHY=y
+CONFIG_PHY_ROCKCHIP_INNO_DSIDPHY=y
+CONFIG_PHY_ROCKCHIP_NANENG_COMBO_PHY=y
+CONFIG_PM_DEVFREQ_EVENT=y
+CONFIG_DEVFREQ_EVENT_ROCKCHIP_DFI=y
+CONFIG_USB_DWC3=y
+CONFIG_USB_DWC3_HOST=y
+CONFIG_MMC_SDHCI=y
+CONFIG_MMC_SDHCI_PLTFM=y
+CONFIG_MMC_SDHCI_OF_DWCMSHC=y
+CONFIG_MMC_DW=y
+CONFIG_MMC_DW_ROCKCHIP=y
+CONFIG_DWMAC_ROCKCHIP=y
+CONFIG_MFD_SYSCON=y
+CONFIG_I2C_RK3X=y
+CONFIG_PCI=y
+CONFIG_PCIE_ROCKCHIP_DW=y
+CONFIG_PCIE_ROCKCHIP_DW_HOST=y
+CONFIG_ROCKCHIP_IODOMAIN=y
+CONFIG_ROCKCHIP_PM_DOMAINS=y
+CONFIG_PWM_ROCKCHIP=y
+CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS=y
+CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_RGA=y
+CONFIG_HW_RANDOM_ROCKCHIP=y
+CONFIG_ROCKCHIP_SARADC=y
+CONFIG_SPI_ROCKCHIP=y
+CONFIG_SPI_ROCKCHIP_SFC=y
+CONFIG_ROCKCHIP_THERMAL=y
+CONFIG_PHY_ROCKCHIP_INNO_USB2=y
+CONFIG_VIDEO_HANTRO_ROCKCHIP=y
+CONFIG_DW_WATCHDOG=y
+CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_VDEC2=y
+CONFIG_COMMON_CLK_RK808=y
+CONFIG_MFD_RK8XX_I2C=y
+CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP=y
+CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_I2S=y
+CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_I2S_TDM=y
+CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_PDM=y
+CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_SPDIF=y
+#specific
+CONFIG_NVMEM_ROCKCHIP_EFUSE=y
+CONFIG_NVMEM_ROCKCHIP_OTP=y
+CONFIG_PHY_ROCKCHIP_EMMC=y
+CONFIG_ROCKCHIP_MBOX=y
+CONFIG_CLK_RK3308=n
+CONFIG_CLK_RK3328=n
+CONFIG_CLK_RK3399=n
+CONFIG_CLK_RK3368=n
+CONFIG_CLK_RK3676=n
+CONFIG_CLK_RK3588=n
+CONFIG_NET_VENDOR_ARC=n
+CONFIG_ARC_EMAC_CORE=y
+CONFIG_EMAC_ROCKCHIP=y
+CONFIG_INPUT_MISC=y
+CONFIG_INPUT_RK805_PWRKEY=y
+CONFIG_REGULATOR_RK808=y
+CONFIG_RTC_DRV_RK808=y
+#NVMe
+CONFIG_NVME_CORE=y
+CONFIG_BLK_DEV_NVME=y
+#EEPROM
+CONFIG_EEPROM_AT24=y
+CONFIG_EEPROM_AT25=y
+#FB
+CONFIG_DRM_SIMPLEDRM=y
+CONFIG_FB=y
+CONFIG_FB_CORE=y
+CONFIG_FB_NOTIFY=y
+CONFIG_FB_DEVICE=y
+CONFIG_FB_SYS_FILLRECT=y
+CONFIG_FB_SYS_COPYAREA=y
+CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT=y
+CONFIG_FB_SYSMEM_FOPS=y
+CONFIG_FB_DEFERRED_IO=y
+CONFIG_FB_DMAMEM_HELPERS=y
+CONFIG_FB_DMAMEM_HELPERS_DEFERRED=y
+CONFIG_FB_SYSMEM_HELPERS=y
+CONFIG_FB_SYSMEM_HELPERS_DEFERRED=y
+CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
+#eth
+CONFIG_MOTORCOMM_PHY=y
+CONFIG_WLAN_VENDOR_BROADCOM=y
+CONFIG_BRCMFMAC=m
+CONFIG_BRCMFMAC_SDIO=y
+CONFIG_B43=n
+CONFIG_B43_SDIO=n
+CONFIG_B43_PHY_G=n
+CONFIG_B43_PHY_N=n
+CONFIG_B43_PHY_LP=n
+CONFIG_B43_PHY_HT=n
+CONFIG_BCMA_DRIVER_PCI=n
+CONFIG_BCMA_HOST_PCI=n
+
+#typeC
+#CONFIG_TYPEC=y
+#touchscreens
+#CONFIG_TOUCHSCREEN_GOODIX=m
+#CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007=y
+CONFIG_TOUCHSCREEN_EDT_FT5X06=m
+#CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_COMPOSITE=m
