From 0000000000000000000000000000000000000000 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: amazingfate <liujianfeng1994@gmail.com>
Date: Fri, 25 Oct 2024 14:48:47 +0800
Subject: arch: arm64: dts: add uwe5622 wifi/bt nodes to orangepi3b v1.1

---
 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3566-orangepi-3b-v1.1.dts | 17 ++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)

diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3566-orangepi-3b-v1.1.dts b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3566-orangepi-3b-v1.1.dts
index 111111111111..222222222222 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3566-orangepi-3b-v1.1.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3566-orangepi-3b-v1.1.dts
@@ -7,6 +7,23 @@
 / {
 	model = "Xunlong Orange Pi 3B v1.1";
 	compatible = "xunlong,orangepi-3b-v1.1", "xunlong,orangepi-3b", "rockchip,rk3566";
+
+	sprd-mtty {
+		compatible = "sprd,mtty";
+		sprd,name = "ttyBT";
+	};
+
+	uwe-bsp {
+		compatible = "unisoc,uwe_bsp";
+		wl-reg-on = <&gpio0 RK_PD3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
+		bt-reg-on = <&gpio2 RK_PB7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
+		wl-wake-host-gpio = <&gpio0 RK_PD6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
+		bt-wake-host-gpio = <&gpio2 RK_PC0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
+		sdio-ext-int-gpio = <&gpio2 RK_PC1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
+		data-irq;
+		blksz-512;
+		keep-power-on;
+	};
 };
 
 &pmu_io_domains {
-- 
Armbian

