From 0000000000000000000000000000000000000000 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Paolo Sabatino <paolo.sabatino@gmail.com>
Date: Sat, 25 Sep 2021 13:39:40 +0000
Subject: usb3 reset properties

---
 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3328.dtsi | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3328.dtsi b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3328.dtsi
index 111111111111..222222222222 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3328.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3328.dtsi
@@ -1220,6 +1220,8 @@ usbdrd3: usb@ff600000 {
 			 <&cru ACLK_USB3OTG>;
 		clock-names = "ref_clk", "suspend_clk",
 			      "bus_clk";
+		resets = <&cru SRST_USB3OTG>;
+		reset-names = "usb3-otg";
 		dr_mode = "otg";
 		phy_type = "utmi_wide";
 		snps,dis-del-phy-power-chg-quirk;
-- 
Armbian

